**ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ**

**ТУРГЕНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

№ 28 31 октября 2024года

Является официальным печатным

Изданием Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ТУРГЕНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

**СЕДЬМОГО СОЗЫВА**

**РП. ТУРГЕНЕВО**

**РЕШЕНИЕ**

**ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2024 ГОДА № 71**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района, Совет депутатов Тургеневского городского поселения, решил:

1. При градостроительном проектировании в Тургеневском городском поселении Ардатовского муниципального района Республики Мордовия руководствоваться региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия, разработанные ООО «Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПроект», утвержденными приказом Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия № 171 от 28.08.2024 года «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Мордовия».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

[**Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа**](https://internet.garant.ru/document/redirect/409602413/0)[**2024 г. N 171 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного**](https://internet.garant.ru/document/redirect/409602413/0)[**проектирования Республики Мордовия"**](https://internet.garant.ru/document/redirect/409602413/0)

ГАРАНТ: Текст приказа приводится в соответствии с источником

В соответствии с [пунктом 3 статьи 7](https://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/703), [частью 1 статьи 29.3](https://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/2931) Градостроительного кодекса Российской Федерации, [пунктом 9 статьи 2](https://internet.garant.ru/document/redirect/9065754/209) Закона Республики Мордовия от 3 августа 2015 г. N 58-З "О некоторых вопросах градостроительного проектирования", приказываю:

1. Утвердить прилагаемые [региональные нормативы](#_page_4_0) градостроительного проектирования Республики Мордовия.

2. Начальнику отдела архитектуры, выдачи разрешительной документации, регулирования градостроительной деятельности и комплексного развития территорий Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия Богдашкиной О.Ф.:

1) обеспечить размещение [региональных нормативов](#_page_4_0) градостроительного проектирования Республики Мордовия в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее пяти дней со дня их утверждения;

2) обеспечить размещение настоящего приказа на [официальном сайте](https://internet.garant.ru/document/redirect/8916657/1140) Правительства Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

3) обеспечить [опубликование](https://internet.garant.ru/document/redirect/409602414/0) настоящего приказа в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования правовых актов органов государственной власти Республики Мордовия.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его [официального опубликования](https://internet.garant.ru/document/redirect/409602414/0).

Министр

строительства и архитектуры Республики Мордовия

А.А. Гришакин

**Утвержден приказом Министерства**

**строительства и архитектуры Республики Мордовия**

**от 28.08.2024 г. N 171**

**Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Мордовия**

**I. Правила и область применения региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Мордовия**

Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Мордовия (далее - РНГП РМ) входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность в Республике Мордовия.

РНГП РМ устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Мордовия, независимо от их организационно-правовой формы.

РНГП РМ распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территорий муниципальных образований Республики Мордовия.

РНГП РМ не регламентируют положения по безопасности, определяемые [законодательством](https://internet.garant.ru/document/redirect/12129354/0) о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.

На особо охраняемых природных территориях РНГП РМ применяются в части, не противоречащей [законодательству](https://internet.garant.ru/document/redirect/10107990/1) в области охраны особо охраняемых природных территорий.

На территориях природных и озелененных территорий РНГП РМ применяются в части,

12.09.2024 Система ГАРАНТ 1

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

не противоречащей режимам охраны и использования указанных территорий, установленным [законодательством](https://internet.garant.ru/document/redirect/10107990/1) в области охраны и использования природных и озелененных территорий.

На территориях зон с особыми условиями использования территорий РНГП РМ нормативы применяются в части, не противоречащей требованиям федерального законодательства и законодательства Республики Мордовия, в соответствии с которыми установлены зоны с особыми условиями использования территорий.

На территориях исторических поселений, землях историко-культурного назначения РНГП РМ применяются в части, не противоречащей [законодательству](https://internet.garant.ru/document/redirect/12127232/0) в области охраны и использования объектов культурного наследия.

Размещение объектов экстренных служб, обеспечивающих безопасность населения и территории, в том числе пожарных депо, подстанций скорой помощи, иных объектов, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

РНГП РМ не устанавливают расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, не относящихся к областям, указанным в [части 1 статьи 29.2](https://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/2921) Градостроительного кодекса Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Республики Мордовия, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, не предусмотренными [частями 3](https://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/2923) и [4](https://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/2924) [статьи 29.2](https://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/2924) Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований Республики Мордовия и предельные значения расчетных показателей максимального допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Республики Мордовия. Количество, мощность, размещение указанных объектов и иные вопросы определяются в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации и Республики Мордовия.

РНГП РМ конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм. По вопросам, не рассматриваемым в РНГП РМ, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями [Федерального закона](https://internet.garant.ru/document/redirect/12129354/0) от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании". При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в РНГП РМ, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

РНГП РМ используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления при формировании социально-экономической и градостроительной политики Республики Мордовия и входящих в ее состав муниципальных образований, должностными лицами при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Республики Мордовия, физическими и юридическими лицами для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования.

РНГП РМ применяются при:

1. подготовке документов территориального планирования Республики Мордовия, документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства регионального значения, утверждаемых Правительством Республики Мордовия, и при внесении изменений в такие документы;

2. подготовке схем территориального планирования муниципальных районов Республики Мордовия, генеральных планов поселений, городских округов и при внесении изменений в такие документы;

3. подготовке правил землепользования и застройки муниципальных образований, входящих в состав Республики Мордовия, и при внесении изменений в такие документы;

4. подготовке документации по планировке территории, в том числе при подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории, предназначенных для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, и при внесении изменений в такие документы;

5. согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований и проектов изменений в такие документы с Правительством Республики Мордовия и органами местного самоуправления Республики Мордовия в случаях, предусмотренных законодательством;

6. проверке уполномоченными органами исполнительной власти Республики Мордовия, иными органами и организациями подготовленной на основании их решений документации по

12.09.2024 Система ГАРАНТ 2

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

планировке территории на соответствие требованиям, установленным [Градостроительным](https://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/0) [кодексом](https://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/0) Российской Федерации;

7. реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;

8. формировании критериев принятия государственными органами и органами местного самоуправления Республики Мордовия решений в области социально-экономического, бюджетного и территориального планирования;

9. подготовке государственных программ и комплексных программ развития муниципальных образований;

10. осуществлении уполномоченными органами исполнительной власти Республики Мордовия контроля за соблюдением органами местного самоуправления Республики Мордовия [законодательства](https://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/3) о градостроительной деятельности;

11. разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований, содержащиеся в РНГП РМ, учитываются при подготовке расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах градостроительного проектирования.

Формирование в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории среды жизнедеятельности гарантированного качества для населения муниципальных образований Республики Мордовия на основе установленных показателей обеспеченности и доступности объектов и услуг социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, благоустройства, иных нормируемых объектов и услуг является базовым принципом РНГП РМ.

Дифференциация по территории Республики Мордовия показателей обеспеченности объектами и услугами осуществляется в соответствии с потребностями в таких объектах и услугах населения муниципальных образований.

В РНГП РМ выделено несколько принципов дифференциации муниципальных образований:

1. Уровень социально-экономического развития [(Приложение Е](#_page_353_0)); 2. Вхождение муниципальных образований в состав агломерации;

3. Территориально-пространственная организация (ТПО) [(Приложение Д](#_page_350_0)) муниципальных образований;

4. Плотность населения на территории муниципальных образований [(Приложение Г](#_page_344_0)), а также отдельных планировочных структур населенных пунктов ([таблица 1](#_page_65_0)).

В зависимости от характера территории, на которой расположено муниципальное образование, к базовому показателю обеспеченности и территориальной доступности применяется совокупность коэффициентов:

КСЭР - коэффициент, учитывающий социально-экономическое развитие муниципальных образований:

- КСЭР = 1,1 - территории с высоким уровнем СЭР: а. Городской округ - г. Саранск;

б. Рузаевский район.

- КСЭР = 1,05 - территории, имеющие потенциал, развивающиеся: а. Лямбирский район;

- КСЭР = 1,0 - остальные территории.

Кагл - коэффициент, учитывающий вхождение муниципальных образований в агломерацию:

- Кагл = 1,05 - для планировочного центра 1-го порядка - г. Саранск; - Кагл = 1,03 - для планировочного центра 2-го порядка - г. Рузаевка;

- Кагл = 1,01 - для планировочных центров 3-го порядка - пгт Кадошкино, пгт Чамзинка. Кград - коэффициент, учитывающий особенности градостроительного развития

12.09.2024 Система ГАРАНТ 3

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

территории:

- Кград = 1,15 - для территорий нового строительства; - Кград = 0,9 - для реконструируемых территорий;

- Кград = 1 - для стабилизированных территорий.

Кплотн - коэффициент, учитывающий плотность населения отдельных планировочных структур на территории населенного пункта:

- Кплотн = 1,01 - при высокой плотности; - Кплотн = 1,0 - при средней плотности; - Кплотн = 0,97 - при низкой плотности.

**Таблица 1 Плотность населения отдельных планировочных структур**

Наименование планировочной структуры Плотность населения, чел./га

Жилой район Жилой микрорайон

Жилой квартал

низкая средняя до 140 141 - 250 до 180 181 - 300

до 220 221 - 370

высокая св. 250

св. 300

св. 370

При определении значений базовых показателей обеспеченности объектами регионального и межмуниципального значения в области энергетики (п. 1.6 РНГП РМ) и в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО (п. 1.9 РНГП РМ), и объектами местного значения в области благоустройства территории (п. 2.6 РНГП РМ) используется классификация городских и сельских поселений в зависимости от проектной численности населения на расчетный срок:

**Таблица 2 Классификация городских и сельских поселений по численности населения**

Группы

Крупнейшие

города

Св. 1000

Население, тыс. чел.

сельские поселения

Крупные Большие Средние

Малые[\*](#_page_65_0)

Св. 500 до 1000 Св. 250 до 500 Св. 100 до 250

Св. 50 до 100

Св. 20 до 50 Св. 10 до 20 Св. 10

Св. 5 Св. 3 до 5 Св. 1 до 3

Св. 0,2 до 1

Св. 0,05 Св. 0,2 Св. 0,05

─────────────────────────────

\* В группу малых городов включаются поселки городского типа

В целях обеспечения установленных РНГП РМ показателей обеспеченности и доступности объектов для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов, объекты, указанные в РНГП РМ проектируются с учетом нормативно-технических документов, в части обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, действующих на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями [Федерального закона](https://internet.garant.ru/document/redirect/12129354/0) от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

**II. Основная часть региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Мордовия**

12.09.2024 Система ГАРАНТ 4

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

**1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Республики Мордовия**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Республики Мордовия установлены исходя из текущей обеспеченности объектами регионального значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона, демографической ситуации и уровня жизни населения.

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения установлены с учетом особых условий развития городской агломерации, ранжирования муниципальных образований Республики Мордовия по сложившимся территориальным зонам; значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения для населения Республики Мордовия установлены на основе анализа внутренней территориально-пространственной организации групп муниципальных образований, оценки природно-климатического районирования территории Республики Мордовия и иных факторов.

Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части РНГП приведено в части III настоящего документа.

ГАРАНТ: В [Региональных нормативах](#_page_4_0) отсутствует часть III

**1.1 В области транспорта (автомобильный, водный, воздушный), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения**

Расчетные показатели для объектов в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения установлены в соответствии с особенностями пространственной организации Республики Мордовия и отдельных муниципальных образований (сложившаяся планировочная структура, ранжирование дорог по категориям, природно-климатические условия). Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, представлены в таблице 4.

ГАРАНТ: Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

**Таблица 4 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов регионального значения в области транспорта (автомобильный, водный, воздушный), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения**

N Наименование объекта п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Единица измерения Величина

Максимально допу территориально

Единица

измерения В городс местнос

1 Автовокзалы Кол-во объектов на муниципальное

образование при пассажирообороте более 1000 чел. в сутки

1 Транспорт-ная

доступность, мин

Не нормиру

ся

12.09.2024 Система ГАРАНТ 5

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

2 Автостанции

3 Автомобильные регионального муниципального сообщения

Кол-во объектов на муниципальное образование при пассажирообороте менее 1000 чел. в сутки

дороги Плотность сети и автодорог Р, км на

1000 кв. км

территории 2

1

Р=ρ×КСЭР×Кагл

Транспорт-ная доступность, мин

Не нормиру

ся

Не норми

Доля дорог с твердым покрытием , %

В 75 городс-

кой местнос-ти

В 60 сельской

местнос-ти

4 Транспортно-пересадоч-ный узел

Кол-во объектов при 1 Не норми аэродроме/ЖД

вокзале при пассажиропотоке 2000 пасс./сут. - для регионального транспорта

Правила и область применения показателей:

1. Если муниципальное образование, на территории которого располагается объект нормирования, входит в состав агломерации (Приложение И), то значение показателя транспортной доступности делится на коэффициент Кагл.:

ГАРАНТ: В [Региональных нормативах](#_page_4_0) отсутствует Приложение И

2. Плотность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения определяется по формуле:

Р = р x КСЭР x Кагл, где:

- р - текущий уровень плотности сети автомобильных дорог региона ([Приложение Г](#_page_344_0)); - КСЭР - коэффициент, учитывающий СЭР МО [(Приложение Е](#_page_353_0));

- Кагл - коэффициент, учитывающий вхождение МО в агломерацию

3. Дифференциация муниципальный образований по ТПО приводится в [Приложении Д](#_page_350_0);

**1.2 В области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий**

Расчетные показатели для объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидаций их последствий установлены в соответствии с перечнем рисков возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий на территории Республики Мордовия, с учетом особенностей природно-климатических условий.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной

12.09.2024 Система ГАРАНТ 6

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

доступности таких объектов для населения представлены в таблицах 5 - 7.

**Таблица 5 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий и ликвидаций их последствий**

N Наименование п/ объекта

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Единица измерения Величина

Максимально допустимый ур территориальной доступно

Единица Величин измерения на

террито-рии городских населен-ных пунктов

1 Сооружения для защиты территории от негативного природного

воздействия 1

Доля защищенной 100 Не нормируется территории для

жилой и общественно-дело-вой застройки, %

2 Пожарные части 2

3 Специализирован-ные <2> пожарные части

Кол-во объектов на МО

Кол-во объектов на МО

согласно [ФЗ](https://internet.garant.ru/document/redirect/12161584/0) от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", [СП](https://internet.garant.ru/document/redirect/72103132/0) [380.1325800.2018](https://internet.garant.ru/document/redirect/72103132/0) "Здания пожарных депо. Правила проектирования"

согласно [ФЗ](https://internet.garant.ru/document/redirect/12161584/0) от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", [СП](https://internet.garant.ru/document/redirect/72103132/0) [380.1325800.2018](https://internet.garant.ru/document/redirect/72103132/0) "Здания пожарных депо. Правила проектирования", [СП](https://internet.garant.ru/document/redirect/195654/0) [11.13130.2009](https://internet.garant.ru/document/redirect/195654/0) "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения"

Транспортная доступность (время прибытия первого подразделе-ния к месту вызова), мин. в одну сторону

Транспортная доступность, мин.

10

[СП 11.13130](https://internet.garant.ru/document/redirect/195654/0) "Места дисло

подразделе пожарной ох

Порядок и ме определен

4 Площадки пожарной авиации

Кол-во объектов на субъект РФ

Места дислокации сил Не нормируется и средств на

территории Российской Федерации, общее

12.09.2024 Система ГАРАНТ 7

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

количество и типы дежурных

поисково-спасатель-ных воздушных судов определяются Федеральным агентством воздушного транспорта по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся силы и средства ([п. 6.1](https://internet.garant.ru/document/redirect/193588/10061) постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2008 N 530

Правила и область применения показателей:

1. Мероприятия по защите территории и объектов от негативного воздействия вод проводятся в соответствии со [ст. 67.1 п. 4](https://internet.garant.ru/document/redirect/12147594/67114) Водного кодекса Российской Федерации;

2. Показатель обеспеченности и размещение объектов уточняется уполномоченным ИОГВ (ГУ МЧС России по Республике Мордовия);

3. Здание для организации деятельности аварийно-спасательных служб располагается с максимальным расстоянием до любого населенного пункта в 60 км.

4. Размещение участков для пожарных депо, их площадь должны соответствовать требованиям [статьи 77](https://internet.garant.ru/document/redirect/12161584/77) Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", [пункта 5.4.](https://internet.garant.ru/document/redirect/72103132/54) Свода правил [СП 380.1325800.2018](https://internet.garant.ru/document/redirect/72103132/0) "Здания пожарных депо. Правила проектирования";

5. Оснащение пожарных депо основными и специальными пожарными автомобилями должно обеспечивать выполнение целей выезда пожарно-спасательных подразделений для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ), планируется на этапе планирования территории поселений и городских округов в соответствии с требованиями [пункта 4.2](https://internet.garant.ru/document/redirect/72103132/42). Свода правил СП 380.1325800.2018 "Здания пожарных депо. Правила проектирования", [Сводом правил](https://internet.garant.ru/document/redirect/195654/10000) [СП 11.13130.2009](https://internet.garant.ru/document/redirect/195654/0) "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения";

6. Меры, направленные на выполнение требований, указанных в [примечаниях 3](#_page_104_0), [4](#_page_104_0) и [5](#_page_104_0), в соответствии со [статьей 65](https://internet.garant.ru/document/redirect/12161584/65) Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", должны входить в пояснительные записки к материалам по обоснованию проектов планировки территорий поселений и городских округов".

**Таблица 6 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов гражданской обороны регионального значения**

N Наименование п/ объекта

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Единица Величина измерения

Максимально допустимый уровен территориальной доступности

Единица измерения Величин

1 Убежища Обеспечен- 100 ность от общей

численности населения, %

Пешеходная 1000 доступность, м

12.09.2024 Система ГАРАНТ 8

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

2 Противорадиацион-ные Укрытия (ПРУ)

3 Укрытия

Обеспечен- 100 ность от общей

численности населения, %

Обеспечен- 100 ность от общей

численности населения, %

Пешеходная 1000 доступность, м

Транспортная 20 доступность (при

подвозе укрываемых автотранспортом), км

Пешеходная 500 доступность, м

Правила и область применения показателей:

1. Создание объектов гражданской обороны (убежищ, ПРУ, укрытий) осуществляется за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы как объекты гражданской обороны, а также строительства этих объектов. Для обеспечения населения укрытиями используются и приспосабливаются в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства;

2. Убежище по возможности следует размещать:

- встроенным - под зданиями наименьшей этажности из строящихся на одной площадке; - отдельно стоящим - на расстоянии от здания и сооружения не менее высоты здания;

3. Для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, максимальный радиус укрываемых должен составлять не более 500 м;

4. Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежания (на втором и третьем ярусах нар).

- Проектирование убежищ вместимостью менее 150 чел. допускается в исключительных случаях с разрешения территориального органа МЧС России.

- Вместимость противорадиационных укрытий предусматривает:

а. 5 чел. и более в зависимости от площади помещений укрытий, оборудуемых в существующих зданиях или сооружениях;

б. 50 чел. и более во вновь строящихся зданиях и сооружениях.

5. Вместимость укрытий не нормируется и принимается в зависимости от площади используемых помещений.

**Таблица 7 Расчетные показатели средств оповещения**

N Наименование объекта п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица измерения

Величина Единица Величина измерения

1 Система оповещения населения при ЧС Охват 100 Не нормируется населения, %

Правила и область применения показателей:

1. Системы оповещения размещаются при согласовании с уполномоченным ИОГВ (ГУ МЧС России по Республике Мордовия).

**1.3 В области образования**

Расчетные показатели для объектов регионального значения в области образования установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения Республики

12.09.2024 Система ГАРАНТ 9

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

Мордовия, а также [Стратегией](https://internet.garant.ru/document/redirect/403336575/1000) социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022 - 2026 годы, утвержденной [распоряжением](https://internet.garant.ru/document/redirect/403336575/0) Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 N 3955-р, с учетом [Методических рекомендаций](https://internet.garant.ru/document/redirect/71422382/1000) по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных Заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А. от 04.05.2016 N АК-15/02вн.

ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного [письма](https://internet.garant.ru/document/redirect/71422382/0) следует читать как "АК-950/02"

При установлении расчетных показателей для объектов в области образования учитывалась дифференциация муниципальных образований Республики Мордовия по внутренней территориально-пространственной организации.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 8.

**Таблица 8 Расчетные показатели в области образования**

N Наименование объекта п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допу уровень территори

доступност

Единица Величина измерения

Единица измере-ния

Вел

В городс-кой

местнос-ти

1 Организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы

2 Специальная

учебно-воспитательная организация для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

3 Профессиональные образовательные организации

4 Организации дополнительного профессионального

Кол-во объектов на МО

Кол-во объектов на субъект РФ (Республи-ка Мордовия)

Кол-во мест для детей в возрасте 15 - 19 лет на 1000 чел.

Кол-во объектов на субъект

Устанавливается в соответствии со стратегией развития образования Республики Мордовия

Устанавливается в соответствии со стратегией развития образования Республики Мордовия

Устанавливается по формуле:

Устанавливается в соответствии со стратегией развития образования Республики Мордовия

Не нормируе

Не нормируе

Не нормируе

Не нормируе

12.09.2024 Система ГАРАНТ 10

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

образования

5 Центр

психолого-педагогической , медицинской и социальной помощи

РФ (Республи-ка Мордовия)

Кол-во объектов на субъект РФ (Республи-ка Мордовия)

Устанавливается в соответствии со Не нормируе стратегией развития образования

Республики Мордовия

Правила и область применения показателей:

1. Nx-y - прогнозная численность детей в возрасте x-y лет на расчетный период, устанавливается на основании статистических данных, либо планируемых показателей в соответствии с утвержденной стратегией социально-экономического развития муниципального образования;

N 064 - прогнозная численность населения муниципального образования на расчетный период, устанавливается на основании статистических данных, либо планируемых показателей в соответствии с утвержденной стратегией социально-экономического развития муниципального образования;

2. В случае установления показателей Nx-y, N 064 в соответствии со статистическими данными, значение базового показателя обеспеченности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, умножается на совокупность поправочных коэффициентов:

- КСЭР - коэффициент, учитывающий социально-экономическое развитие муниципального образования ([Приложение Е](#_page_353_0));

- Кагл - коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации;

3. В случае установления показателей Nx-y, N 064 в соответствии с утвержденной стратегией социально-экономического развития муниципального образования, корректирующие коэффициенты КСЭР, Кагл не применяются;

**1.4. В области здравоохранения**

Расчетные показатели для объектов регионального значения в области здравоохранения установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения Республики Мордовия, а также Стратегией социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022 - 2026 годы, утвержденной [распоряжением](https://internet.garant.ru/document/redirect/403336575/0) Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 N 3955-р, с учетом [приказа](https://internet.garant.ru/document/redirect/71360614/0) Министерства здравоохранения РФ от 27.03.2016 N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения", приказа Министерства социального развития РФ от 15.05.2012 N 543н "Об утверждении положения от организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению".

ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного [приказа](https://internet.garant.ru/document/redirect/71360614/0) следует читать как "27 февраля 2016 года"

При установлении расчетных показателей для объектов в области здравоохранения учитывалась дифференциация муниципальных образований Республики Мордовия по внутренней территориально-пространственной организации, половозрастному составу населения.

Расчет ресурсной обеспеченности имеющихся медицинских организаций (посещения в смену, койки, кадры, количество бригад скорой медицинской помощи и т.д.), необходим для

12.09.2024 Система ГАРАНТ 11

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

выполнения объемов медицинской помощи, установленных Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Мордовия на соответствующий год с учетом порядков оказания медицинской помощи, утвержденных приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также оптимального размещения этих ресурсов по уровням (этапам) оказания медицинской помощи с учетом установленной маршрутизации пациентов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в [таблицах 9 - 16](#_page_149_0).

**Расчетные показатели**

**минимально допустимого уровня обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях**

**Таблица 9 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях в населенных пунктах с численностью до 10000 человек**

N Наименование объекта Минимально допустимый уровень обеспеченности п/

п

Единица измере-ния

Сельские/городс-кие н.п. с численностью населения от 2000

до 10000 человек 1

Величина

Сельские н.п. Сельские н.п. с с численнос- численнос-тью тью

населения от населения от 1001 до 2000 301 до 1000

человек 2 человек

Сельские н с

численно тью

населения 100 до 30

человек

1 Врачебная амбулатория

2 Центр общей врачебной практики (семейной медицины)

3 Фельдшерско-акушерс-кий пункт (ФАП), Фельдшерский здравпункт

Кол-во 1 1 - -объектов

на н.п.

Кол-во 1 1 - -объектов

на н.п.

Кол-во - 1 1 1 объектов

на н.п.

Правила и область применения показателей:

1. В населенных пунктах с числом жителей 2001 - 10000 человек организуются центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория;

2. В населенных пунктах с числом жителей 1001 - 2000 человек организуются: фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км; центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км;

12.09.2024 Система ГАРАНТ 12

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

3. В населенных пунктах с числом жителей 100 - 300 человек организуются: фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км; домовые хозяйства, оказывающие первую помощь и (или) выездные формы работы, в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км;

4. В населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек первичная медико-санитарная помощь оказывается мобильными медицинскими бригадами, в том числе с использованием передвижных медицинских комплексов (далее - выездные формы работы), не реже 2 раз в год;

5. В малочисленных населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек, находящихся на значительном удалении от медицинских организаций или их структурных подразделений (более 6 км), медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, на территории обслуживания которых расположены такие населенные пункты, осуществляют организацию оказания первой помощи населению до прибытия медицинских работников при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, с привлечением одного из домовых хозяйств (домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, создаются из расчета не менее 1 домового хозяйства на каждый населенный пункт, работа которого организуется при условии, что один из жителей населенного пункта даст свое согласие стать уполномоченным домовым хозяйством);

6. Организация оказания первой помощи с привлечением домовых хозяйств включает в себя обеспечение средствами связи, связью с территориальным центром медицины катастроф, доступ к информационно-коммуникационной сети "Интернет", а также формирование аптечек, укладок, наборов и комплектов для оказания первой помощи, информирование населения.

**Таблица 10 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях в населенных пунктах с численностью свыше 20000 человек**

N Наименование объекта п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Единица Величина для н.п. с измере- численностью:

ния от 20 от от от 250 до 500 до 50 100 тыс. чел. 50 до до

тыс. 100 250 чел. тыс тыс . че . че

л. л.

Максимально доп территориально

Единица измерения

город мест

1 Поликлиника 2

2 Детская поликлиника

Кол-во объектов

Кол-во объектов

Не 1 на 20 - 50

ме- тыс. человек в возрасте нее 1 от 18 лет включительно

на н. п.

Не 1 на 10 - 30

ме- тыс. человек в возрасте

Пешеходная 6 доступность,

мин.

Транспорт- Н ная норм

доступность, с мин.

Пешеходная 6 доступность,

12.09.2024 Система ГАРАНТ 13

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

нее 1 до 18 лет на н.

п.

мин.

Транспорт- Н ная норм

доступность, с мин.

3 Центр

консультативно-диагностический (поликлиника

консультативно-диагностическая )

4 Центр

консультативно-диагностический детский (поликлиника консультативно-диагностическая детская)

Кол-во -объектов

Кол-во -объектов

- - 1 на 250 тыс. человек

в возрасте от 18 лет включитель-но

- - 1 на 100 тыс. человек

в возрасте до 18 лет

Пешеходная 6 доступность,

мин.

Транспорт-ная доступность, мин.

Пешеходная 6 доступность,

мин.

Транспорт-ная доступность, мин.

5 Поликлиника стоматологическая Кол-во -объектов

- 1 на 100 тыс. человек в

возрасте от 18 лет включительно

Пешеходная 6 доступность,

мин.

Транспорт- Н ная норм

доступность, с мин.

6 Детская стоматологическая поликлиника

Кол-во -объектов

- 1 на 20 - 50 тыс. человек в

возрасте до 18 лет

Пешеходная 6 доступность,

мин.

Транспорт- Н ная норм

доступность, с мин.

Правила и область применения показателей:

1. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20000 человек, размещаются с учетом шаговой доступности, не превышающей 60 минут; медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 120 мин. (в соответствии с [приказом](https://internet.garant.ru/document/redirect/71360614/0) Министерства здравоохранения РФ от 27.02.2016 N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения");

2. В населенных пунктах с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек по решению субъекта Российской Федерации возможно размещение нескольких врачебных

12.09.2024 Система ГАРАНТ 14

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), либо одной поликлиники;

3. Женские консультации являются структурными подразделениями поликлиник и размещаются на территории их обслуживания;

4. При отображении объектов здравоохранения, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, в документах территориального планирования необходимо в обязательном порядке указывать следующие характеристики объекта: количество населения, которое обслуживается объектом, количество посещений в смену и иную имеющуюся в наличии информацию;

5. Значение базового показателя доступности в городской местности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, делится на совокупность поправочных коэффициентов:

- Кагл - коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации;

- Кград - коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории.

6. Дифференциация муниципальный образований по ТПО приводится в [Приложении Д](#_page_350_0);

**Таблица 11. Расчетные показатели обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях**

N Наименование п/ объекта

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Единица Величи-измерения на

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица Величина измерения городская сельская

местность местность

1 Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь стационарных условиях:

Кол-во койко-мест 6,95 на 1000 чел.

в

Участковая больница

Городская больница

Кол-во объектов 1 на 5 - 10 тыс. чел.

Кол-во объектов 1 на 20 - 300

тыс. чел.

Транспорт-ная доступность, мин.

Транспорт-ная доступность, мин.

Не нормирует-ся

60

для групп

МО по ТПО 3:

А-30 Б-60 В-90

Не нормирует-ся

Детская городская больница

Кол-во объектов на 20 - 200

тыс. чел. младше 18 лет

1 Транспорт- 60 ная

доступность, мин.

Не нормирует-ся

Районная больница Кол-во объектов на 10 - 30

тыс. чел.

1 Транспорт-ная

доступность, мин.

60 для групп

МО по ТПО 3:

А-30

Б-60

12.09.2024 Система ГАРАНТ 15

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

2 Краевая больница Кол-во объектов 1 на субъект РФ

(Республика Мордовия)

В-90

Не нормируется

3 Детская больница

краевая Кол-во объектов 1 Не нормируется на субъект РФ

(Республика Мордовия)

4 Специализирован-ные медицинские организации:

- Больница инфекционная

- Больница инфекционная детская

Кол-во объектов 1 на субъект РФ

(Республика Мордовия)

Кол-во объектов 1 на 500 тыс. чел.

младше 18 лет

Не нормируется

Не нормируется

Правила и область применения показателей:

1. медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20000 человек, размещаются с учетом шаговой доступности, не превышающей 60 минут (в соответствии с [приказом](https://internet.garant.ru/document/redirect/71360614/0) Министерства здравоохранения РФ от 27.02.2016 N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения");

2. Значение базового показателя доступности в городской местности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, делится на совокупность поправочных коэффициентов:

- Кагл - коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации;

- Кград - коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории.

3. Дифференциация муниципальный образований по ТПО приводится в [Приложении Д](#_page_350_0); 4. Хосписы и дома (больницы) сестринского ухода могут размещаться в составе

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях;

5. Для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, характеристики количества койко-мест могут быть установлены, исходя из расчетных показателей:

- Участковая больница: 4,6 койко-мест на 1000 чел.;

- Городская больница: 4,3 койко-мест на 1000 чел. старше 18 лет;

- Детская городская больница: 0,9 койко-мест на 1000 чел. младше 18 лет; - Районная больница: 4,7 койко-мест на 1000 чел.;

- Республиканская больница: 5,27 койко-мест на 1000 чел. старше 18 лет;

- Детская республиканская больница: 1,21 койко-мест на 1000 чел. младше 18 лет; - Больница инфекционная: 0,13 койко-мест на 1000 чел. старше 18 лет;

- Больница инфекционная детская: 0,12 койко-мест на 1000 чел. младше 18 лет.

**Таблица 12 Расчетные показатели обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях специализированных диспансеров**

N Наименование объекта п/

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровен

12.09.2024 Система ГАРАНТ 16

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

п территориальной доступности

Единица измерения

Величина Единица Величи измере- на

ния

1 Специализированные медицинские организации (диспансеры): врачебно-физкультурный кардиологический

кожно-венерологический наркологический онкологический офтальмологический противотуберкулезный психоневрологический эндокринологический

Кол-во объектов на субъект РФ (Республика Мордовия)

Устанавливает- Не нормируется ся Стратегией

развития здравоохране-ния Республики Мордовия, не менее 1

**Расчетные показатели обеспеченности медицинскими организациями скорой медицинской помощи и переливания крови**

**Таблица 13 Расчетные показатели обеспеченности медицинскими организациями скорой медицинской помощи**

N Наименование Минимально допустимый уровень обеспеченности п/ объекта

п

Максимально допустим уровень территориаль

доступности

Единица измерения

Величина в зависимости от Единица измерения В радиуса обслуживания, км

1 Станция скорой медицинской помощи/Отделе-ние скорой медицинской помощи

Автомобиль на

1000 чел. 1

20

1 на 10 тыс. чел. взросло-го населе-ния 1 на 10

тыс. чел. детского населе-ния

30 40 50 Бо-лее

50

1 1 1 1 на на на на 6

9 8 7 тыс. тыс тыс тыс чел. . че . че . че

л. л. л.

Транспортная доступность специализирован-ным медицинским транспортом (с момента вызова), мин.

2 Площадки санитарной авиации

Кол-во объектов Не менее 1 Не нормируется на МО (ГО, МР)

Правила и область применения показателей:

1. При проектировании отдельных объектов количество автомобилей может корректироваться с учетом численности, плотности и возрастной структуры населения территории обслуживания, средней нагрузки на одну выездную бригаду скорой медицинской помощи в сутки, климатических и географических особенностей территории обслуживания, особенностей застройки, насыщенности территории обслуживания промышленными предприятиями, состояния транспортных магистралей, интенсивности движения и иных факторов.

12.09.2024 Система ГАРАНТ 17

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

**Таблица 14 Расчетные показатели обеспеченности медицинскими организациями переливания крови**

N Наименование объекта п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица измерения

Величина Единица Величина измере-

ния

1 Медицинские организации переливания крови (центры переливания крови, станции переливания крови и их отделения)

Кол-во объектов на субъект РФ (Республика Мордовия)

Устанавливается Не нормируется Стратегией развития

здравоохранения Республики Мордовия, не менее 1

**Таблица 15 Расчетные показатели обеспеченности объектами региональной фармацевтической сети**

N Наименова-п/ ние объекта

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Единица Величина

измере- В городской В сельской местности местности 3, 4

ния

Максимально допустимый уровен доступности

Единица Вели измерения В городской мест

в

многоэтаж- мал ной

застройке зас

1 Аптека, аптечный пункт

Кол-во объектов аптечной сети

н.п. от 1 на 10 до 10000

50 чел. тыс. че

л.

н.п. св. 1 на 50 до 10000

100 чел. тыс. че

л.

н.п. св. 1 на 100 до 12000

500 чел. тыс. че

л.

1 на 6000 чел. Пешеход- 500 ная

доступность , м

Правила и область применения показателя:

1. Значение базового показателя доступности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, делится на совокупность поправочных коэффициентов:

- Кагл - коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации;

- Кград - коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории.

12.09.2024 Система ГАРАНТ 18

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

2. Допускается размещение аптечного пункта на территории ФАП, врачебной амбулатории;

3. В сельских населенных пунктах следует размещать 1 аптеку или аптечный пункт на сельское поселение с населением от 6000 человек. Аптечный пункт следует размещать в случае отсутствия аптеки на территории населенного пункта;

4. Для расчета данного показателя допускается учитывать частные объекты.

**Таблица 16 Расчетные показатели обеспеченности медицинскими организациями особого типа**

N Наименование объекта п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица измерения

Величина Единица измере-

ния

Величи-на

1 Центры:

- общественного здоровья и медицинской профилактики;

- медицины катастроф;

- медицинский мобилизационных резервов "Резерв";

- медицинский информационно-аналитический;

- медицинский биофизический; - военно-врачебной экспертизы;

- судебно-медицинской экспертизы.

2 Бюро:

- медико-социальной экспертизы; - медицинской статистики;

3 Лаборатории:

- клинико-диагностическая;

- бактериологическая, в том числе по диагностике туберкулеза.

Кол-во объектов на субъект РФ (Республика Мордовия)

Кол-во объектов на субъект РФ (Республика Мордовия)

Кол-во объектов на субъект РФ (Республика Мордовия)

Устанавливает-ся Стратегией развития здравоохране-ния Республики Мордовия, не менее 1

Устанавливает-ся Стратегией развития здравоохране-ния Республики Мордовия, не менее 1

Устанавливает-ся Стратегией развития здравоохране-ния Республики Мордовия, не менее 1

Не нормируется

Не нормируется

Не нормируется

**1.5 В области физической культуры и спорта**

Расчетные показатели в области физической культуры и спорта установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения Республики Мордовия, а также [Стратегией](https://internet.garant.ru/document/redirect/403336575/1000) социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022 - 2026 годы, утвержденной [распоряжением](https://internet.garant.ru/document/redirect/403336575/0) Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 N 3955-р, с учетом [Приказа](https://internet.garant.ru/document/redirect/402944326/0) Министерства спорта РФ от 19.08.2021 N 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры".

При установлении расчетных показателей для объектов в области физической культуры и спорта учитывалась дифференциация муниципальных образований Республики Мордовия по

12.09.2024 Система ГАРАНТ 19

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

принадлежности к определенной сложившейся территориальной зоне, по внутренней территориально-пространственной организации.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области физкультуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 17.

**Таблица 17 Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта**

N Наименование объекта п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Единица Величина измерения

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица Величина измерения В В

городс- сельской кой местнос-

местнос- ти ти

1 Стадионы с трибунами на 1500 мест и более

2 Спортивные залы

Кол-во объектов на 100 тыс. чел.

Кол-во объектов на 10000 чел.

1 Транспорт-ная

доступность, мин.

5,9 Пешеходная доступность,

м

30 для групп МО по

ТПО 2: А-30 Б-60 В-90

1000

3 Крытые бассейны

плавательные Кол-во объектов

на 100000 чел.

5 Транспорт-ная

доступность, мин.

30 для групп МО по

ТПО 2: А-30 Б-60

В-90

4 Другие объекты, включая:

Крытые спортивные объекты с искусственным льдом

Кол-во объектов на 10 тыс. чел.

4,6 Транспорт-ная

доступность, мин.

30 для групп МО по

ТПО 2: А-30 Б-60

В-90

манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.

5 Объекты региональных спортивных федераций

Кол-во объектов на субъект РФ (Республи-ка

Устанавли-вается по согласова-нию с ИОГВ (Министерст-во спорта

Транспорт-ная доступность, мин.

Транспорт-ная доступность, мин.

Не нормируется

Не нормируется

12.09.2024 Система ГАРАНТ 20

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

Мордовия) Республики Мордовия)

Правила и область применения показателей:

1. При проектировании объекта спорта специализированного направления (для отдельного вида спорта) необходимо уточнять расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с [Приказом](https://internet.garant.ru/document/redirect/402944326/0) Министерства спорта РФ от 19.08.2021 N 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры";

2. Дифференциация муниципальный образований по ТПО приводится в [Приложении Д](#_page_350_0); 3. Значение базового показателя обеспеченности в зависимости от характера

территории, к которой он применяется, умножается на совокупность поправочных коэффициентов:

- КСЭР - коэффициент, учитывающий социально-экономическое развитие муниципального образования ([Приложение Е](#_page_353_0));

- Кагл - коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации;

4. Значение базового показателя доступности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, делится на совокупность поправочных коэффициентов:

- Кагл - коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации;

- Кград - коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории.

5. Перечень рекомендуемых для размещения на территории населенных пунктов объектов спортивной инфраструктуры устанавливается согласно [Приказу](https://internet.garant.ru/document/redirect/402944326/0) Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 N 649.

**1.6 В области энергетики (электро- и газоснабжение)**

**Таблица 18 Расчетные показатели в области энергетики (электро- и газоснабжение)**

N Наименование п/ ресурса

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности Максимально допустимый уровень

территориальной доступности

Единица измерения Величина

В В городс- сельской

кой местнос-местнос- ти

ти

Единица Величи измере- на

ния

1 Газоснабжение куб. м/год на 1 чел.

при наличии 120 Не нормируется централизованно-

го горячего водоснабжения

при горячем 300 водоснабжении от

газовых водонагревателей

при отсутствии 180 220 всяких видов

горячего водоснабжения

12.09.2024 Система ГАРАНТ 21

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

2 Электроснабже-ние

кВт. ч/год на 1 чел.

В многоэтажной 2100 застройке

В среднеэтажной 1700 и малоэтажной

застройке

1350 Не нормируется

950

Правила и область применения показателей:

1. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для больших городов. Их следует принимать с коэффициентами для групп городов: крупных - 1,1; средних - 0,9; малых -0,8 (Классификация городов по численности населения приведена в Правилах и области применения основной части РНГП Республики Мордовия);

2. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

3. Итоговые объемы потребления могут уточняться по согласованию и органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими компаниями.

**1.7 В области культуры и искусства**

Перечень видов объектов в указанной области определен с учетом [методических](https://internet.garant.ru/document/redirect/407949447/1000) [рекомендаций](https://internet.garant.ru/document/redirect/407949447/1000) органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных [распоряжением](https://internet.garant.ru/document/redirect/407949447/0) Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 N Р-2879.

При установлении расчетных показателей для объектов в области культуры и искусства учитывалась дифференциация муниципальных образований Республики Мордовия по принадлежности к определенной сложившейся территориальной зоне, по внутренней территориально-пространственной организации.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, приведены в таблице 19.

**Таблица 19 Расчетные показатели в области культуры и искусства**

N Наименование п/ объекта

п

Административно-территориальный уровень

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Единица Величи-измерения на

Ма

Единиц измерен

1 Библиотека, филиал

Библиотека инвалидов зрению

ее Субъект РФ - Республика Мордовия

для Субъект РФ - Республика Мордовия по

Кол-во объектов на административ-ный центр Республики Мордовия -г. Саранск

Кол-во объектов на административ-ный центр Республики Мордовия -

2 Транспо ная

доступно мин.

1 Транспо ная

доступно мин.

12.09.2024 Система ГАРАНТ 22

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

2 Музей,

музей-филиал, территориально обособленный отдел музея

3 Театр 1, 2

Субъект РФ - Республика Мордовия

Городской округ Муниципальный район Городское поселение

Субъект РФ - Республика Мордовия

г. Саранск

Кол-во объектов на административ-ный центр Республики Мордовия -г. Саранск

Кол-во объектов на МО

Кол-во объектов на административ-ный центр Республики Мордовия -г. Саранск

3 Транспо ная

доступно мин.

2 1 1

5 Транспо ная

доступно мин.

4 Концертный филармония, филиал

зал, Субъект РФ - Республика Мордовия их

Кол-во объектов на административ-ный центр Республики Мордовия -г. Саранск

4 Транспо ная

доступно мин.

5 Цирковая площадка (цирковой коллектив)

6 Объект

культурно-досуго-вого (клубного) типа

Городской округ

Субъект РФ - Республика Мордовия

Кол-во объектов на МО

Кол-во объектов на административ-ный центр Республики Мордовия -г. Саранск

1 Транспо ная

доступно мин.

2 Транспо ная

доступно мин

Правила и область применения показателей:

1. Доступность может быть осуществлена за счет гастрольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с государственным заданием;

2. Театр может быть создан в населенном пункте с населением менее 100 тыс. человек при условии, что до ближайшего театра транспортная доступность составляет более 180 мин.;

3. Значение базового показателя доступности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, делится на совокупность поправочных коэффициентов:

- Кагл - коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации;

- Кград - коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории.

**1.8 В области социального обслуживания граждан**

Перечень видов объектов в указанной области определен с учетом [Методических](https://internet.garant.ru/document/redirect/70849474/1000) [рекомендаций](https://internet.garant.ru/document/redirect/70849474/1000) по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденных [приказом](https://internet.garant.ru/document/redirect/70849474/0) Министерства труда и

12.09.2024 Система ГАРАНТ 23

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 N 934н.

При установлении расчетных показателей для объектов в области социального обслуживания населения учитывались внутренняя территориально-пространственная организация территории субъекта.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 20.

**Таблица 20 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов регионального значения в области социального обслуживания**

N Наименование объекта п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица измерения Величина Единица измере-

ния

Величи-на

Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание

1 Дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов.

2 Психоневрологический интернат

Кол-во мест на 10000 30 чел. в возрасте старше

18 лет

Кол-во мест на 10000 30 чел. в возрасте старше

18 лет

Не нормируется

Не нормируется

3 Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов

Определяется стратегией развития Не нормируется социального обслуживания Республики

Мордовия

4 Детский дом-интернат для умственно отсталых детей

5 Детский дом-интернат для детей с физическими недостатками.

Кол-во мест на 10000 20 чел. в возрасте

младше 18 лет

Кол-во мест на 10000 20 чел. в возрасте

младше 18 лет

Не нормируется

Не нормируется

6 Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание

Определяется стратегией развития Не нормируется социального обслуживания Республики

Мордовия

Правила и область применения показателей:

1. В состав организаций, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание, могут быть включены отделения стационарного социального обслуживания, отделения социального обслуживания на дому и отделения, предоставляющие срочные социальные услуги;

2. Расчет потребности в развитии сети организаций социального обслуживания согласовывается с уполномоченным исполнительным органом государственной власти и может быть откорректирован с учетом нуждаемости получателей социальных услуг в различных формах социального обслуживания, особенностей региона, в том числе плотности населения, дорожной и транспортной инфраструктуры, природно-климатических, географических, демографических, социально-экономических и иных особенностей Республики Мордовия.

**1.9 В области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации,**

12.09.2024 Система ГАРАНТ 24

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

**обезвреживания и размещения ТКО**

**Таблица 21 Расчетные показатели в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО**

N Наименование п/ объекта

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица измерения Величина

кг/мес. куб. м/мес.

Единица измере-ния

Величи-на

1 Объект размещения отходов

На расчетную единицу для территории ГО г. Саранск

На расчетную единицу для остальных МО

Определяется в Не нормируется соответствии с

[постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/73373017/0) Правительства Республики Мордовия от 27.12.2019 N 529 "Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Мордовия"

2 Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов

Доля ТКО, % от показателя накопле-ния ТКО

Обезвреже- 36 Не нормируется нных и

утилизиро-ванных

Направлен- 60 ных на

обработку

Правила и область применения показателей:

1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупнейших и крупных городов (Классификация городских и сельских поселений в зависимости от проектной численности населения на расчетный срок принимается согласно Правилам и области применения основной части РНГП Республики Мордовия;

2. Значение базового показателя обеспеченности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, умножается на совокупность поправочных коэффициентов:

- КСЭР - коэффициент, учитывающий социально-экономическое развитие муниципального образования ([Приложение Е](#_page_353_0));

- Кагл - коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации;

3. Расчетные показатели в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО применяются для укрупненного расчета потребности накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО для территорий, подлежащих развитию путем нового строительства, реконструкции, реорганизации, перепрофилированию и иных механизмов развития территории. Для определения текущих потребностей накопления, сбора, транспортирования,

12.09.2024 Система ГАРАНТ 25

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО допускается использовать данные Территориальной схемы обращения с отходами Республики Мордовия, утвержденной [приказом](https://internet.garant.ru/document/redirect/405581827/0) Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия от 17.10.2022 N 16/245.

**1.10 В области малого и среднего предпринимательства**

**Таблица 22 Расчетные показатели в области малого и среднего предпринимательства (СМП)**

N Наименование п/ объекта

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица измерения Величина Единица Величина измере-

ния

1 Индустриальный (промышленный) парк и технопарк Бизнес-инкубатор

Кол-во объектов на субъект РФ (Республика Мордовия)

Устанавливается Не нормируется по согласованию с

ИОГВ Республики Мордовия, но не менее 1

**1.11 В области сельскохозяйственного производства**

**Таблица 23 Расчетные показатели в области сельскохозяйственного производства**

N Наименование объекта п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица измерения Величина Единица измере-

ния

Величи-на

1 Агропромышленный парк Кол-во объектов на субъект РФ

(Республика Мордовия)

Устанавливается Не нормируется по согласованию с

ИОГВ Республики Мордовия, но не менее 1

**1.12 В области отдыха и туризма Республики Мордовия**

**Таблица 24 Расчетные показатели в области отдыха и туризма**

N Наименование объекта п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица измерения

Величина Единица измере-

Величи-на

12.09.2024 Система ГАРАНТ 26

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

1 Детский

санаторно-оздоровитель-ный лагерь

2 Объект

санаторно-курортного назначения

3 Гостиницы

Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет, %

Кол-во объектов на субъект РФ (Республика Мордовия)

Кол-во объектов на административ-ный центр муниципального образования <1>

18

Устанавливает-ся по согласованию с ИОГВ Республики Мордовия

1

ния

Не нормируется

Не нормируется

Не нормируется

Правила и область применения показателей:

1. В расчет могут быть включены любые объекты данного типа, в том числе частные.

**1.13 В области организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)**

**Таблица 25 Расчетные показатели в области организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)**

N Наименование объекта п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

1 Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг (МФЦ) 1

Единица измере-ния

Охват населе-ния, %

Величи-на

100

Единица измерения

Транспортная доступность, мин.

Величи-на

45

Правила и область применения показателя:

1. Размещение и организация предоставления услуг в МФЦ выполняется согласно [Постановлению](https://internet.garant.ru/document/redirect/70290064/0) Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг".

**1.14 В области обращения с животными, в том числе с животными без владельцев**

**Таблица 26 Расчетные показатели в области обращения с животными, в том числе с животными без владельцев**

N Наименование п/ объекта

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности Максимально допустимый уровень

территориальной

12.09.2024 Система ГАРАНТ 27

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

доступности

Единица измерения Величина Единица измере-

ния

Величи-на

1 Объект ветеринарной деятельности

2 Питомник животных, кинологический центр

Кол-во объектов на МО

Кол-во объектов на МО

Устанавливается по согласованию с ИОГВ Республики Мордовия и ОМСУ

Устанавливается по согласованию с ИОГВ Республики Мордовия и ОМСУ

Не нормируется

Не нормируется

**1.15 В области организационного обеспечения деятельности мировых судей**

**Таблица 27 Расчетные показатели в области организационного обеспечения деятельности мировых судей**

N Наименова-п/ ние объекта

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Единица измерения Величина

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица Величина измерения В В

городс- сельской кой местнос-

местнос- ти ти

1 Объекты деятельности мировых судей

Кол-во объектов на участок (с численностью населения от 15 до 23

тыс. чел.) 2

1 Транспорт-ная

доступность, мин.

30 для групп МО по

ТПО 1: А-30 Б-60

В-90

Правила и область применения показателя:

1. Дифференциация муниципальных образований по ТПО приводится в [Приложении Д](#_page_350_0); 2. В административно-территориальных образованиях с численностью населения менее

15 тыс. человек создается 1 судебный участок;

3. Значение базового показателя доступности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, делится на совокупность поправочных коэффициентов:

- Кагл - коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации;

- Кград - коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории.

**1.16 В области организации деятельности органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния (ЗАГС)**

**Таблица 28 Расчетные показатели в области организации деятельности органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния (ЗАГС)**

12.09.2024 Система ГАРАНТ 28

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

N Наименование п/ объекта

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Единица Величина измере-

ния

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица Величина измерения В В сельской

городс- местности кой

местнос-ти

1 Отдел ЗАГС Кол-во объектов

на МО

Устанавливает-ся по согласованию с ведомственны-ми ИОГВ

Транспорт-ная доступность, мин.

Пешеходная доступность, м

30 для групп

МО по ТПО 1:

А-30 Б-60 В-90

1500 Не нормирует-

ся

Правила и область применения показателя:

1. Дифференциация муниципальных образований по ТПО приводится в [Приложении Д](#_page_350_0); 2. Значение базового показателя территориальной доступности в городской местности в

зависимости от характера территории, к которой он применяется, делится на совокупность поправочных коэффициентов:

- Кагл - коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации;

- Кград - коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории.

**1.17 В области связи и информатизации**

**Таблица 29 Расчетные показатели в области связи и информатизации**

N Наименование объекта п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица измере-ния

Величина

В городской В местности сельской

местнос-ти

Единица измерения

Величи-на

1 Объекты телефонной (общественные экстренной связи)

экстренной связи телефоны

Кол-во объектов на н.п.

Не нормирует-ся

1 Пешеход- 15 ная доступность , мин.

**2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Республики Мордовия и расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности**

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня

12.09.2024 Система ГАРАНТ 29

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

обеспеченности объектами местного значения Республики Мордовия и максимально допустимого уровня их территориальной доступности установлены с учетом [Стратегией](https://internet.garant.ru/document/redirect/403336575/1000) социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022 - 2026 годы, утвержденной [распоряжением](https://internet.garant.ru/document/redirect/403336575/0) Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 N 3955-р, и представлены в [таблицах 31 - 46](#_page_234_0).

Полномочия ОМСУ, согласно [Федеральному закону](https://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями на 30.12.2021), касающиеся областей нормирования, представлены в таблице 30:

**Таблица 30 Полномочия ОМСУ касающиеся областей нормирования**

N Объекты/ресурсы нормирования п/

п

Муниципальный район

Городс-кой округ

Городское/сельс-кое поселение

1 В области автомобильных дорог местного значения (в том числе создание и обеспечение функционирования парковок), дорожного сервиса, транспортного обслуживания

(общественный транспорт)

1. В области автомобильных дорог местного значения 1

Автомобильные дороги местного значения + + + Велодорожки + +

1. В области создания и обеспечения функционирования парковок 2

Места хранения личного автотранспорта в + + жилой застройке

Временные и гостевые стоянки (парковки) + + общественных зданий и сооружений,

лесопарков, зон отдыха и курортных зон

1. В области транспортного обслуживания (общественный транспорт) 3

Остановочный пункт 2

Дошкольная образовательная

организация

+ + В области образования

+ +

Общеобразовательная организация + + Организация дополнительного образования + +

3 В области физической культуры и массового спорта Плоскостные спортсооружения + + + Спортивные залы + + + Крытые плавательные бассейны + + +

Объекты городской и рекреационной + + инфраструктуры, приспособленные для

занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки

4

12.09.2024

В области энергетики (электро- и газоснабжение)

Система ГАРАНТ 30

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

Газоснабжение + + + Электроснабжение + + +

5

Теплоснабжение Водоснабжение Водоотведение

6

В области тепло- и водоснабжения, водоотведения

+ + + + + +

В области благоустройства территории

Озелененные пользования (в жилых районах)

территории общего + + т.ч. общегородские и в

Площадки различного функционального + + назначения, необходимые для реализаций

полномочий ОМСУ

7 В области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения

Общественная уборная в местах массового + + пребывания людей

8 В области культуры и искусства

Библиотеки + + + Учреждения клубного типа + + +

9 В области создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества

Центр развития местного традиционного + + народного творчества

10 В области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг Кладбище традиционного захоронения + + Крематорий +

**2.1 В области автомобильных дорог местного значения (в том числе создание и обеспечение функционирования парковок), дорожного сервиса, транспортного обслуживания (общественный транспорт)**

**Таблица 31 Предельные значения расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения**

N Наименование объекта п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально доп уровень территор

доступнос

1 Автомобильные дороги

местного значения 1, 2

Единица измерения

Плотность УДС, км/кв. км

Величина

Устанавливает-ся по согласованию с ОМСУ

Единица В измерения

Транспорт- Уста ная

доступность, согл мин.

2 Транспортно-пересадоч-ный узел

Кол-во объектов при 1 Не нормируе аэродроме/ЖД вокзале при

пассажиропотоке 5000 пасс./сут. для городского

12.09.2024 Система ГАРАНТ 31

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

транспорта

2 Велодорожки велополосы

и Доля от протяженнос-

ти магистраль-ных улиц, %

При освоении 100 незастроенных

территорий

При условии 50 преобразова-

ния застроенных территорий

Транспорт- Уста ная

доступность, согл мин.

Пешеходная доступность, мин.

Правила и область применения показателей:

1. Показатель устанавливается в МНТП городского округа;

2. Показатели обеспеченности и территориальной доступности рекомендуется устанавливать в соответствии со стандартом комплексного развития территории, разработанного КБ "Стрелка" совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

**Таблица 32 Предельные значения расчетных показателей в области создания и обеспечения функционирования парковок**

N Наименование объекта п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

1 Парковки места) застройки

(парковочные для жилой

Единица измерения

Кол-во парковоч-ных мест на 1 квартиру

Величина

0,4

Единица измерения

Пешеход-ная доступность , м

Величина

Устанавливает-ся в

соответствии с [СП](https://internet.garant.ru/document/redirect/71692326/0)

[42.13330.2016](https://internet.garant.ru/document/redirect/71692326/0)

2 Парковки (парковочные места) для нежилой застройки

3 Парковки (парковочные места) для рекреационных территорий и объектов отдыха

Кол-во парковоч-ных мест на расчетную единицу

Кол-во парковоч-ных мест на расчетную единицу

Устанавливается в соответствии с [СП](https://internet.garant.ru/document/redirect/71692326/0) [42.13330.2016](https://internet.garant.ru/document/redirect/71692326/0)

Устанавливается в соответствии с [СП](https://internet.garant.ru/document/redirect/71692326/0) [42.13330.2016](https://internet.garant.ru/document/redirect/71692326/0)

Пешеход-ная доступность , м

Пешеход-ная доступность , м

Устанавливает-ся в

соответствии с [СП](https://internet.garant.ru/document/redirect/71692326/0)

[42.13330.2016](https://internet.garant.ru/document/redirect/71692326/0)

Устанавливает-ся в

соответствии с [СП](https://internet.garant.ru/document/redirect/71692326/0)

[42.13330.2016](https://internet.garant.ru/document/redirect/71692326/0)

Правила и область применения показателей:

1. Расчет показателя при разработке МНТП муниципального образования производится в обосновывающих материалах, возможность сокращения количества парковочных мест при наличии в пешеходной доступности остановок общественного транспорта и конкретные критерии применения данной нормы отражаются в основной (утверждаемой) части МНТП муниципального образования;

2. Возможно сокращение количества нормируемых парковочных мест для жилой застройки за счет использования парковочных мест для размещаемых объектов предпринимательской деятельности в целях их совместного использования;

3. В целях содействия реализации положений [Концепции](https://internet.garant.ru/document/redirect/402653686/1000) по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной [распоряжением](https://internet.garant.ru/document/redirect/402653686/0) Правительства Российской Федерации от 23

12.09.2024 Система ГАРАНТ 32

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

августа 2021 г. N 2290-р, в соответствии с [Методическими рекомендациями](https://internet.garant.ru/document/redirect/404793105/10000) по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных [распоряжением](https://internet.garant.ru/document/redirect/404793105/0) Министерства транспорта Российской Федерации от 25 мая 2922 г. N АК-131-р, устанавливается норматив количества парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей по следующей формуле:

ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного [Распоряжения](https://internet.garant.ru/document/redirect/404793105/0) следует читать как "25 мая 2022 года"

Пэл = 0,15 x Нсп x Кг x 0,75, где

Пэл - количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей; Нсп - норма парковочных мест, установленная [п. 2 табл. 32](#_page_236_0) настоящих РНГП РМ;

Кг - расчетный коэффициент на год. Устанавливается согласно таблице 32.1:

**Таблица 32.1 объем производства электрического автомобильного автотранспорта и расчетный коэффициент по годам**

Год 202 2024 2025 2026 3

Объем производства 740 1750 4400 7100 электромобилей, шт. 0 0 0 0

Расчетный коэффициент 0,03 0,08 0,2 0,32

2027 2028

9400 11500 0 0

0,43 0,53

2029 2030

16240 21700 0 0

0,75 1

**Таблица 33 Предельные значения расчетных показателей в области создания и обеспечения функционирования велопарковок**

N Наименование п/ объекта

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

1 Велопарковки для нежилой застройки

Единица измерения

Кол-во парковоч-ных мест на расчетную единицу

Величина

Устанавливается в соответствии с

[табл. 2.4](https://internet.garant.ru/document/redirect/72003780/240) Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской

Единица измерения

Пешеход-ная доступность , м от входа в учреждение

Величина

30

12.09.2024 Система ГАРАНТ 33

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

2 Велопарковки жилой застройки

для Кол-во парковоч-

ных мест на расчетную единицу

Федерации

Устанавливается в правилах благоустройства территории муниципальных образований или иных стандартах и правилах, утверждаемых ОМСУ

Пешеход-ная доступность , м

Устанавливает-ся в правилах благоустройст-ва территории муниципальных образований или иных стандартах и правилах, утверждаемых ОМСУ

**Таблица 34 Предельные значения расчетных показателей в области транспортного обслуживания (общественный транспорт)**

N Наименование объекта п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица измере-ния

Величи-на

Единица Величина измерения

1 Остановочный пункт Не нормируется Пешеходная доступность, м

Устанавливается в соответствии с [СП](https://internet.garant.ru/document/redirect/71692326/0) [42.13330.2016](https://internet.garant.ru/document/redirect/71692326/0)

**2.2 В области образования**

**Таблица 35 Предельные значения расчетных показателей в области образования**

N Наименование п/ объекта

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Единица Величина измерения

Максимально допустимый уро территориальной доступнос

Единица Величина измерения В городской

местности

1 Дошкольная образовательная организация

2 Общеобразователь-ная организация

Охват детей в возрасте 1,5 - 7 лет (в т.ч. в возрасте 1,5 - 3 лет), %

Охват детей в возрасте 7 - 18 лет, %

85 - 100 (28,7 1)

100

Пешеходная доступность, м

Пешеходная доступность, м

в малоэт. застрой-ке

500 2

500 2

в многоэт. застрой-ке

500 2

500 2

Транспорт- -ная

доступность,

12.09.2024 Система ГАРАНТ 34

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

3 Организация дополнительного образования

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, %

81,9 4

мин.

Пешеходная 1500 доступность,

м

Транспорт- 30 ная

доступность, мин.

Правила и область применения показателей:

1. Показатель устанавливается при условии, что места обеспечиваются за счет регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников финансирования;

2. В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности пешеходная доступность может быть увеличена до 800 м (в соответствии с [п. 2.1.2 ч. II](https://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/1212) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 3. При расстоянии, выше указанного, подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту

сбора на остановке должен быть не более 500 м;

4. Показатель устанавливается при условии, что 50% мест обеспечиваются за счет регионального бюджета и внебюджетных источников финансирования;

5. При разработке нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Республики Мордовия возможен пересчет транспортной доступности, выраженной в мин., в метры в зависимости от средней скорости передвижения в каждом конкретном муниципальном образовании (населенном пункте) Республики Мордовия.

**2.3 В области физической культуры и массового спорта**

**Таблица 36 Предельные значения расчетных показателей в области физической культуры и массового спорта**

N Наименование объекта п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Единица Величи-измерения на

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица Величина измерения В В

городс- сельской кой местнос-

местнос- ти ти

1 Площадки для занятий кв. м на 1 чел. физической культурой и

массовым спортом

0,5 Пешеходная 1500 доступность,

м

**2.4 В области энергетики (электро- и газоснабжение)**

**Таблица 37 Предельные значения расчетных показателей в области энергетики (электро- и газоснабжение)**

N Наименование ресурса п/

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень

12.09.2024 Система ГАРАНТ 35

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

п территориальной доступности

Единица измерения

Величина Единица измере-

ния

Величи-на

1 Газоснабжение

2 Электроснабжение

Куб. м/год на 1 чел.

кВт. ч/год на 1 чел.

Устанавливается равным значению расчетного показателя, установленного федеральными нормативными правовыми актами

Устанавливается равным значению расчетного показателя, установленного федеральными нормативными правовыми актами

Не нормируется

Не нормируется

Правила и область применения показателей:

1. Итоговые объемы ресурсов согласовываются с ОМСУ и ресурсоснабжающими компаниями в целях корректировки потребности с учетом местных индивидуальных особенностей территории.

**2.5 В области тепло- и водоснабжения, водоотведения**

Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных систем центрального теплоснабжения следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются по таблице 38:

**Таблица 38 Предельные значения расчетных показателей в области теплоснабжения**

N Наименование ресурса п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица измере-ния

Величина Единица Величина измере-

ния

1 Теплоснабжение Для систем отопления и вентиляции жилых домов

Для систем горячего водоснабжения

Вт/кв. м на 1 чел.

Устанавливается Не нормируется равным значению

расчетного показателя, установленного федеральными нормативными правовыми актами

Правила и область применения показателей:

1. Итоговые объемы ресурсов согласовываются с ОМСУ и ресурсоснабжающими компаниями в целях корректировки потребности с учетом местных индивидуальных особенностей территории.

12.09.2024 Система ГАРАНТ 36

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

**Таблица 39 Предельные значения расчетных показателей в области водоснабжения**

N Наименование ресурса п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица измерения

1 Водоснабжение

Величина Единица измере-

ния

Величи-на

Холодное водоснабжение

Горячее водоснабжение

Расход воды на хозяйственно-питье-вые нужды, куб. м/сут. на 1 чел.

Расход горячей воды, л/сут. на 1 чел.

Устанавливает- Не нормируется ся равным

значению расчетного показателя, установленного федеральными нормативными правовыми актами

Устанавливает-ся равным значению расчетного показателя, установленного федеральными нормативными правовыми актами

Правила и область применения показателей:

1. Итоговые объемы ресурсов согласовываются с ОМСУ и ресурсоснабжающими компаниями в целях корректировки потребности с учетом местных индивидуальных особенностей территории.

**Таблица 40 Предельные значения расчетных показателей в области водоотведения**

N Наименование ресурса п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица измерения

1 Водоотведение

Величина Единица измере-

ния

Величи-на

Хозяйственно-бытовые стоки Отвод хозяйственно-быто-

вых стоков, куб. м/сут. на 1 чел.

Устанавливает- Не нормируется ся равным

значению расчетного показателя, установленного

12.09.2024 Система ГАРАНТ 37

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

федеральными нормативными правовыми актами

Ливневые стоки:

Городской узел

градостроительный Объем поверхностных вод,

куб. м/сут. с 1 га территории

Устанавливает-ся равным значению расчетного показателя, установленного федеральными нормативными правовыми актами

Примагистральные территории

Межмагистральные территории с размером квартала

Правила и область применения показателей:

1. Порядок установления нормативов по объему отводимых в централизованные системы водоотведения сточных вод определяется согласно [ч. X](https://internet.garant.ru/document/redirect/70427212/10) Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. [от 30.11.2021](https://internet.garant.ru/document/redirect/403139421/10005)) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

2. Удельное водоотведение в неканализованных районах, использующих накопители сточных вод с последующим вывозом из них автотранспортом на сливную станцию, расположенную на данном участке канализационной сети, следует принимать от 25 л/сут. на одного жителя в районах с водоснабжением от водоразборных колонок до расчетного водопотребления согласно [СП 30.13330](https://internet.garant.ru/document/redirect/400383625/0), в районах, имеющих в домах нецентрализованное водоснабжение от индивидуальных источников.

**2.6 В области благоустройства территории**

**Таблица 41 Предельные значения расчетных показателей в области озеленения территории**

N Наименование объекта Минимально допустимый уровень обеспеченности п/

п

Максимально допус уровень территориа

доступности

Единица измере-ния

Крупный, большой город

Величина 3

Сред- Ма-ний лый

город город

Сельские поселе-ния

Единица Вел измерения

1 Озелененные территории общего

пользования 1 (в т.ч. общегородские и в жилых районах, кроме придомовых озелененных территории)

кв. м на 1 16 чел.

13 8 (10) 4

12 Транспорт- Устана ная с доступность, соотве

мин [С](https://internet.garant.ru/document/redirect/71692326/0) [42.133](https://internet.garant.ru/document/redirect/71692326/0)

Пешеходная Устана доступность, с м соотве

12.09.2024 Система ГАРАНТ 38

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

[С](https://internet.garant.ru/document/redirect/74653230/0) [476.132](https://internet.garant.ru/document/redirect/74653230/0)

Правила и область применения показателя:

1. К озелененным территориям общего пользования относятся: лесные парки, парки (городские, районные, тематический), скверы, бульвары, сады, набережные;

2. Соотношение "общегородского озеленения" и "озеленения жилых районов" устанавливается по согласованию с ОМСУ, при этом доля "озеленения жилых районов" не может быть меньше 20%;

3. Классификация городских и сельских поселений в зависимости от проектной численности населения на расчетный срок принимается согласно Правилам и области применения основной части РНГП Республики Мордовия.

4. В скобках приведено значение для малых городов с численностью населения до 20 тыс. человек;

5. Значение базового показателя обеспеченности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, умножается на совокупность поправочных коэффициентов:

- Кагл - коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации;

- Кплотн - коэффициент, учитывающий плотность населения ([таблица 1](#_page_65_0));

- Кград - коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории.

**Таблица 42 Предельные значения расчетных показателей в области благоустройства жилых территорий**

N Наименование объекта п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица измере-ния

Величина Единица измере-

ния

Величи-на

1 Площадки различного функционального назначения, необходимые для

реализаций полномочий ОМСУ 1

кв. м на 1 чел.

Устанавливает- Не нормируется ся в

соответствии с [СП](https://internet.garant.ru/document/redirect/74653230/0)

[476.1325800.202](https://internet.garant.ru/document/redirect/74653230/0) [0](https://internet.garant.ru/document/redirect/74653230/0)

Правила и область применения показателя:

1. К площадкам различного функционального назначения, необходимым для реализаций полномочий ОМСУ, относятся:

- Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста);

- Площадки для занятий физкультурой взрослого населения; - Площадки отдыха взрослого населения;

- Иные.

**2.7 В области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения**

**Таблица 43 Предельные значения расчетных показателей в области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения**

12.09.2024 Система ГАРАНТ 39

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

N Наименование объекта п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

1 Общественная уборная в

массового пребывания людей 1

Единица измерения

местах Кол-во мест на 500

посетителей

Величи-на

1

Единица измерения

Пешеходная доступность, м

Величи-на

750

Правила и область применения показателей:

1. Устанавливается в правилах благоустройства территории муниципальных образований или иных стандартах и правилах, утверждаемых органом местного самоуправления;

2. Общественные уборные могут размещаться как отдельно расположенные самостоятельные объекты и как встроенные (пристроенные) к общественным зданиям или городским сооружениям;

3. Размещение общественных уборных определяется проектными организациями и согласовывается в установленном порядке с органами Роспотребнадзора.

**2.8 В области культуры и искусства**

**Таблица 44 Предельные значения расчетных показателей в области культуры и искусства**

N Наименование п/ объекта

п

Административно-территориальный уровень

Минимально допустимый М уровень обеспеченности допу

те

1 Библиотека, ее филиал

Городской округ

Муниципальный район

Городское поселение

Сельское поселение

Единица измерения

Кол-во объектов на 20 тыс. чел.

Кол-во объектов на административный центр района

Кол-во объектов на 5 тыс. чел.

Кол-во объектов на административный центр сельского поселения

Кол-во филиалов на

Величи- Еди на изме

1 Тран н

досту м

2 Тран н

досту м

1 Тран н

досту м

Пеше досту м

1 Тран н

досту м

1 Пеше

12.09.2024 Система ГАРАНТ 40

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

Детская библиотека

2 Музей,

музей-филиал, территориально обособленный отдел музея

3 Театр

Городской округ

Городской округ

Муниципальный район

Городское поселение

Городской округ

1000 чел. досту м

Кол-во объектов на 1 Тран 10 тыс. детей н досту

м

Кол-во объектов на 2 Тран МО н

досту м

Кол-во объектов на 1 Тран МО н

досту м

Кол-во объектов на 1 Тран МО н

досту м

Кол-во объектов на 1 Тран 200 тыс. чел. н досту

м

4 Объект

культурно-досугово-го (клубного) типа

Городской округ При населе-

нии от 100 до 500

тыс. чел.

Кол-во 1 Тран объектов н на 100 досту тыс. чел. м

Муниципальный район Кол-во объектов на 1 Тран муниципальный н

район досту м

Городское поселение При населе-

нии от 25 до 100 тыс. чел.

При населе-нии от 10 до 25 тыс. чел.

При населе-нии до 10 тыс. чел.

Кол-во 1 Тран объектов н на 25 досту тыс. чел. м

Кол-во 1 объектов

на 10 тыс. чел.

Кол-во 1 объектов

на городс-кое поселе-ние

Сельское поселение Кол-во объектов на 1 Тран административный н

центр сельского досту поселения м

12.09.2024 Система ГАРАНТ 41

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

Кол-во филиалов на 1 Пеше 1000 чел. досту

м

Правила и область применения показателей:

1. Строительство "Учреждений клубного типа" необходимо реализовывать по принципу "Многофункциональных центров" культуры и искусства;

2. Значение базового показателя доступности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, делится на совокупность поправочных коэффициентов:

- Кагл - коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации;

- Кград - коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории.

3. При разработке нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Республики Мордовия возможен

пересчет транспортной доступности, выраженной в мин., в метры в зависимости от средней скорости передвижения в каждом конкретном муниципальном образовании (населенном пункте) Республики Мордовия.

**2.9 В области создания условий для развития местного традиционного народного художественного**

**Таблица 45 Предельные значения расчетных показателей в области создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества**

N Наименование п/ объекта

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Единица Величина измере-

ния

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица Величина измерения

1 Центр развития местного традиционного народного творчества

Кол-во объектов, ед.

Устанавливает-ся по согласованию с

ОМСУ 1

Транспортная доступность, мин.

Пешеходная доступность, м

Устанавливается по

согласованию с ОМСУ 1

Правила и область применения показателя:

1. Показатели обеспеченности и территориальной доступности могут быть установлены ОМСУ при наличии соответствующих положений в стратегии социально-экономического развития муниципального образования.

**2.10 В области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг**

**Таблица 46 Предельные значения расчетных показателей в области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг**

N Наименование объекта п/

п

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица измерения Величи-на

Единица измере-

Величи-на

12.09.2024 Система ГАРАНТ 42

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

1 Кладбище традиционного смешанного захоронения

2 Крематорий

га на 1000 чел. 0,24 и

Кол-во объектов на городской 1 округ/поселение с

численностью более 300 тыс. чел.

ния

Не нормируется

Не нормируется

**2.11 В области комплексного развития территорий**

При принятии решения о комплексном развитии территории ОМСУ могут установить показатели обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности, отличные от утвержденных нормативами градостроительного проектирования, но не противоречащими федеральному [законодательству](https://internet.garant.ru/document/redirect/12129354/4), в том числе в сфере технического регулирования.

При разработке проекта комплексного развития территории показатели обеспеченности и территориальной доступности рекомендуется устанавливать в соответствии со стандартом комплексного развития территории, разработанного КБ "Стрелка" совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

**Приложение А к** [**Региональным нормативам**](#_page_4_0)

**градостроительного проектирования Республики Мордовия**

**Перечень**

**используемых сокращений и обозначений**

В РНГП Республики Мордовия применяются следующие сокращения и обозначения: ГО - городской округ

ГрК РФ - [Градостроительный кодекс](https://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/0) Российской Федерации

ГУ МЧС - Главное управление МЧС России по Республике Мордовия ПФО - Приволжский федеральный округ

ИОГВ - исполнительный орган государственной власти

Мордовиястат - Управление Федеральной службой государственной статистики по Республике Мордовия

КРТ - комплексное развитие территорий

Минздравсоцразвития - Министерство здравоохранения и социального развития Минобрнауки России - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Минэкономразвития - Министерство экономического развития МНТП - местные нормативы градостроительного проектирования МО - муниципальное образование

МЧС - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ОМСУ - органы местного самоуправления

ПРУ - Противорадиационные укрытия

РНГП РМ - региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Мордовия

Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Росстат - Федеральная служба государственной статистики РФ - Российская Федерация

СНиП - строительные нормы и правила

СП - свод правил по проектированию и строительству

Стандарт КРТ - Стандарт комплексного развития территорий. Стандарт разработан

12.09.2024 Система ГАРАНТ 43

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

Минстроем России и ДОМ.РФ вместе с КБ Стрелка по поручению Председателя Правительства РФ. Определяет основные подходы к формированию и развитию территорий жилой и многофункциональной застройки в соответствии с потребностями и запросами жителей, а также с учетом индивидуальных особенностей развития городов России и лучших международных практик в сфере формирования и преобразования городской среды.

СТП - схема территориального планирования СЭР - социально-экономическое развитие ТКО - твердые коммунальные отходы

ТПО - территориально-пространственная организация УДС - улично-дорожная сеть

ФЗ - федеральный закон

ЧС - чрезвычайная ситуация в т.ч. - в том числе Вт/кв. м - ватт на квадратный метр

г. - город

г.п. - городское поселение га - гектар

Здравпункт - пункт здравоохранения кв. км - квадратный километр кв. м - квадратный метр

кв. м /чел. - квадратных метров на 1 человека кВт. ч/год - киловатт-час в год км - километр

км/кв. км - километров на квадратный километр кол-во - количество куб. м - кубический метр

куб. м/год - кубические метры в год куб. м/сут. - кубические метры в сутки л - литр

л/сут. - литр в сутки м - метр

м/м - машиноместо мин. - минут

н.п. - населенный пункт п. - пункт

пасс./сут. - пассажиров в сутки пгт - поселок городского типа пос. - поселок ред. - редакция

р.п. - рабочий поселок с. - село

с.п. - сельское поселение св. - свыше

ст. - статья т - тонна

табл. - таблица тыс. - тысяча чел. - человек

чел./кв. км - человек на квадратный километр шт. - штук

**Приложение Б к** [**Региональным нормативам**](#_page_4_0)

**градостроительного проектирования Республики Мордовия**

**Термины и определения**

В РНГП Республики Мордовия применяются следующие термины с соответствующими определениями:

**БАЗОВЫЕ** **ПОКАЗАТЕЛИ** **ОБЕСПЕЧЕННОСТИ** **ОБЪЕКТАМИ** **И** **УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ** (далее - базовые показатели обеспеченности) -расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Республики

12.09.2024 Система ГАРАНТ 44

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

Мордовия. Показатели обеспеченности объектами и услугами населения муниципальных образований Республики Мордовия могут быть меньше базовых показателей обеспеченности в случаях, предусмотренных настоящими нормативами.

**ГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ** - компактное скопление населенных пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединенных в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями.

**ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ** - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления

**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ** - один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, при этом не менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах и (или) иных городских населенных пунктах

**ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЛЕГКОВЫМ ТРАНСПОРТОМ** - вид транспортной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости движения легкового автомобильного транспорта (личного, такси) по дорогам общего пользования.

**ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ** - вид транспортной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от ближайшей к месту жительства остановки общественного транспорта до ближайшей к объекту остановке общественного транспорта рассчитываются исходя из скорости движения транспортного средства, предписанной маршрутным расписанием. При указании в настоящих нормативах данного вида доступности затраты времени на подход к остановкам и ожидание не учитываются.

**ДОСТУПНОСТЬ** **ОБЪЕКТА** **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ** **ТРАНСПОРТОМ** - вид транспортной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома (ближайшей к жилому дому остановке специализированного транспорта) до объекта или от объекта до жилого дома рассчитываются исходя из предписанной скорости движения специализированного автомобильного транспорта (машины скорой медицинской помощи, пожарные машины, автобусы для регулярной перевозки школьников).

**ЖИЛОЙ РАЙОН** - архитектурно-планировочный структурный элемент жилой застройки, состоящий из нескольких микрорайонов, объединенных общественным центром, ограниченный магистральными улицами общегородского и районного значения

**КВАРТАЛ** - элемент планировочной структуры территории (единица застройки различного функционального назначения), не расчлененный улично-дорожной сетью, в границах красных линий улично-дорожной сети, полос отвода линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, территорий общего пользования

**КОМБИНИРОВАННАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА** - вид территориальной доступности объекта, при котором часть пути от жилого дома до объекта преодолевается пешком, а другая часть - с использованием транспортных средств. Затраты времени на весь путь складываются из затрат времени на путь пешком, на ожидание транспорта и на путь с использованием транспортных средств.

**КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ (КРТ)** - совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных условий проживания граждан, общественного пространства, обеспечения развития такой территории и ее благоустройства

**МАГИСТРАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ** - инженерные сети, обеспечивающие подачу соответствующих ресурсов и услуг потребителям, размещение которых осуществляется в границах улиц, за пределами проезжей части в технических зонах, за исключением пересечек

**МЕТОД ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ** - оценочный способ определения, основанный на профессиональном опыте разработчика в области градостроительного проектирования и территориального планирования, с учетом сложившейся функционально-пространственной и планировочной структуры субъекта РФ

**МИКРОРАЙОН** - элемент планировочной структуры городского и сельского поселения, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в границах красных линий

12.09.2024 Система ГАРАНТ 45

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

магистральных или местных улиц, полос отвода железнодорожного транспорта, наземного внеуличного транспорта общего пользования, границ рекреационных зон

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ** **ОБРАЗОВАНИЕ** - городское или сельское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН** - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации

**ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ И УСЛУГАМИ** - совокупность количественных показателей по видам нормируемых объектов и услуг, характеризующая обеспеченность населения определенной части территории Республики Мордовия (квартал, микрорайон, населенный пункт, муниципальный район, поселение, городской округ, иная часть территории области, территория области) объектами и услугами социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, объектами благоустройства, иными объектами и услугами. Показатели обеспеченности рассчитываются путем определения доли в мощности объектов (вместимость, емкость, пропускная способность) или в объеме услуг, приходящейся на одного жителя или представителя определенной возрастной, социальной, профессиональной группы либо на определенное число (сто, тысячу и т.д.) жителей или представителей указанных групп. В расчет принимаются объекты, расположенные в границах территории, для которой определяется обеспеченность, а также на прилегающей территории в пределах, как правило, установленной нормативами максимальной доступности.

**ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ** - головные сооружения и коммуникации (трубопроводы, кабельные линии электроснабжения и связи, линейные сооружения), используемые в процессе водо, тепло-, газо и электроснабжения, водоотведения, предоставления услуг связи населенного пункта, округа, поселения, муниципального района в целом или их части.

**ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ** - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов [(п. 20 ст. 1](https://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/1020) Градостроительного кодекса Российской Федерации).

**ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ** - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации [Конституцией](https://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0) Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации ([п. 19 ст. 1](https://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/1019) Градостроительного кодекса Российской Федерации).

**ОБЪЕКТЫ ЭПИЗОДИЧЕСКОГО СПРОСА** - объекты, посещаемые от нескольких раз до одного раза в год

**ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ** - избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения

**ПАРКОВКА (ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО)** - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка

12.09.2024 Система ГАРАНТ 46

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

**ПЕШЕХОДНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА** - вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости передвижения без использования транспортных средств в условиях стандартной для местности погоды лицом с нормальными физическими возможностями. Для целей РНГП РМ средняя скорость передвижения пешехода принимается равной 5 км/час.

**РАДИУС ДОСТУПНОСТИ** - определяется как кратчайшее расстояние от границы участка размещения объекта обслуживания до жилого дома, измеряемое по воздушной прямой.

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ** - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления

**СЕТИ ИНЖЕНЕРНЫЕ** - комплекс коммуникаций, обслуживающих технологические процессы или входящие в различные системы инженерного оборудования населенных пунктов, обеспечивающие жизнедеятельность потребителей: населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий

**СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА** - комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, необходимых для бытовой, досуговой деятельности людей, их развития и поддержания здоровья: объекты образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта, торговли и услуг, гостиницы

**СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН** - деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам

**СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ** - открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) паркования автомобилей

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА** - показатель, характеризующий взаимное расположение объекта предоставления услуг и места жительства (жилого дома) потребителя услуг. Территориальная доступность принимается равной или затратам времени (минуты, часы) на путь от дома до объекта (временная доступность), или расстоянию (м, км) между этими объектами (пространственная доступность).

**ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ** - понятие, описывающее пространственные, транспортные, социально-экономические связи в пределах одного/или группы МО

**ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА** - вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости движения по территории с использованием транспортных средств, осуществляемого по объектам улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильным дорогам общего пользования. Средняя скорость движения транспорта принимается с учетом нормативных ограничений, загруженности и качественного состояния автомобильных дорог.

**ТРАНСПОРТНАЯ** **ИНФРАСТРУКТУРА** - комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих потребности физических лиц, юридических лиц и государства в пассажирских и грузовых транспортных перевозках.

**УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ, УДС** - система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения

**ЯДРО АГЛОМЕРАЦИИ** - центр городской агломерации.

**Приложение В к** [**Региональным нормативам**](#_page_4_0)

**градостроительного проектирования Республики Мордовия**

12.09.2024 Система ГАРАНТ 47

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

**Приложение Г к** [**Региональным нормативам**](#_page_4_0)

**градостроительного проектирования Республики Мордовия**

**Ранжирование**

**муниципальных образований Республики Мордовия по плотности населения**

**Таблица Г1**

N Наименование МО п/п

1 Городской округ Саранск 2 Ардатовский район

3 Атюрьевский район 4 Атяшевский район

5 Большеберезниковский район 6 Большеигнатовский район

7 Дубенский район

8 Ельниковский район

9 Зубово-Полянский район 10 Инсарский район

11 Ичалковский район

Группы МО по плотности населения "А" высокая "Б" средняя "В" низкая

А

В В В В В В В В В

В

12.09.2024 Система ГАРАНТ 48

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

12 Кадошкинский район В 13 Ковылкинский район В 14 Кочкуровский район В 15 Краснослободский район В 16 Лямбирский район В 17 Ромодановский район В 18 Рузаевский район Б

19 Старошайговский район В 20 Темниковский район В 21 Теньгушевский район В 22 Торбеевский район В 23 Чамзинский район В

**Примечание** - характеристика плотности населения по муниципальным образованиям определяется по трем категориям:

- А - высокая плотность (свыше 101 чел./кв. км);

- Б - средняя плотность (от 51 до 100 чел./кв. км); - В - низкая плотность (от 0 до 50 чел./кв. км).

**Схема**

**ранжирования муниципальных образований Республики Мордовия по плотности населения**

**Рисунок Г1**

12.09.2024 Система ГАРАНТ 49

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

**Приложение Д к** [**Региональным нормативам**](#_page_4_0)

**градостроительного проектирования Республики Мордовия**

**Ранжирование**

**муниципальных образований Республики Мордовия по внутренней территориально-пространственной организации (ТПО)**

**Таблица Д1**

N Наименование МО п/п

1 Городской округ Саранск 2 Ардатовский район

3 Атюрьевский район 4 Атяшевский район

5 Большеберезниковский район 6 Большеигнатовский район

7 Дубенский район

8 Ельниковский район

9 Зубово-Полянский район 10 Инсарский район

11 Ичалковский район 12 Кадошкинский район 13 Ковылкинский район 14 Кочкуровский район

15 Краснослободский район 16 Лямбирский район

17 Ромодановский район 18 Рузаевский район

19 Старошайговский район 20 Темниковский район

21 Теньгушевский район 22 Торбеевский район

23 Чамзинский район

Группы МО по ТПО

"А" "Б" "В" компактная нормальная дисперсная ГПО ГПО ГПО

А

Б Б Б Б Б

А

Б

В Б

Б

В В

А

Б Б

А

Б Б Б

А

Б

Б

**Примечание** - характеристика территориально-пространственной организации (ТПО) муниципального образования определяется по трем категориям:

- А - компактная ТПО (до 30 мин.);

- Б - нормальная ТПО (от 31 до 60 мин.); - В - дисперсная ТПО (свыше 60 мин.).

12.09.2024 Система ГАРАНТ 50

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

**Схема**

**ранжирования муниципальных образований Республики Мордовия по внутренней территориально-пространственной организации**

**Рисунок Д1**

**Приложение Е к** [**Региональным нормативам**](#_page_4_0)

**градостроительного проектирования Республики Мордовия**

**Ранжирование**

**муниципальных образований Республики Мордовия по уровню социально-экономического развития**

**Таблица Е1**

N Муниципальные образования п/п

1 Городской округ Саранск

2 Ардатовский район

Группы МО по уровню СЭР

"А" "Б" имеющие "В" опережающе- потенциал, осталь-

го развития развивающие- ные ся

А

В

12.09.2024 Система ГАРАНТ 51

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

3 Атюрьевский район В 4 Атяшевский район В 5 Большеберезниковский район В 6 Большеигнатовский район В 7 Дубенский район В 8 Ельниковский район В 9 Зубово-Полянский район В 10 Инсарский район В 11 Ичалковский район В 12 Кадошкинский район В 13 Ковылкинский район В 14 Кочкуровский район В 15 Краснослободский район В

16 Лямбирский район Б

17 Ромодановский район В 18 Рузаевский район А

19 Старошайговский район В 20 Темниковский район В 21 Теньгушевский район В 22 Торбеевский район В 23 Чамзинский район В

**Схема**

**ранжирования муниципальных образований Республики Мордовия по уровню социально-экономического развития**

12.09.2024 Система ГАРАНТ 52

Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 28 августа 2024 г. N 171 "Об

**Рисунок Е1**

Информационный бюллетень Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

№ 28 от 31 октября 2024 год

Учредитель: Совет депутатов Тургеневского городского поселения

Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

Тираж: 10 экз

12.09.2024 Система ГАРАНТ 53